四川宝晶玻璃有限责任公司

关于2022年第一季度环境保护的信息公开

四川宝晶玻璃有限责任公司位于泸州市江阳区黄舣酒业集中发展区内，占地面积145亩，以石英砂、纯碱、方解石等为原料，天然气为燃料生产日用玻璃酒瓶。

公司2022年第一季度运行了1#、3#、4#窑炉，4#窑炉于1月26日停炉检修，计划本年度4月中旬投料生产。配套陶瓷触媒管脱氟脱硝除尘一体化窑炉烟气治理装置，以及固定污染源烟气排放连续监测系统（CEMS）均正常运行，产生的主要污染物有烟尘、二氧化硫和氮氧化物，通过1、2号烟囱（高度均为55米）排放。

一月1号烟囱废气排放量为499.35万Nm3；二氧化硫平均浓度值2.96mg/Nm3，总量为0.015吨；氮氧化物平均浓度值279.12mg/Nm3，总量为1.394吨；烟尘平均浓度值7.53mg/Nm3，总量为0.038吨。

一月2号烟囱废气排放量为1433.74万Nm3；二氧化硫平均浓度值1.49mg/Nm3，总量为0.021吨；氮氧化物平均浓度值226.34mg/Nm3，总量为3.245吨；烟尘平均浓度值11.67mg/Nm3，总量为0.167吨。

二月1号烟囱废气排放量为444.23万Nm3；二氧化硫平均浓度值3.67mg/Nm3，总量为0.016吨；氮氧化物平均浓度值250.61mg/Nm3，总量为1.113吨；烟尘平均浓度值7.26mg/Nm3，总量为0.032吨。

二月2号烟囱废气排放量为920.81万Nm3；二氧化硫平均浓度值1.63mg/Nm3，总量为0.015吨；氮氧化物平均浓度值261.59mg/Nm3，总量为2.409吨；烟尘平均浓度值12.35mg/Nm3，总量为0.114吨。

三月1号烟囱废气排放量为471.78万Nm3；二氧化硫平均浓度值2.41mg/Nm3，总量为0.011吨；氮氧化物平均浓度值253.76mg/Nm3，总量为1.197吨；烟尘平均浓度值8.24mg/Nm3，总量为0.039吨。

三月2号烟囱废气排放量为899.40万Nm3；二氧化硫平均浓度值1.46mg/Nm3，总量为0.013吨；氮氧化物平均浓度值239.44mg/Nm3，总量为2.154吨；烟尘平均浓度值11.08mg/Nm3，总量为0.100吨。

公司第一季度处理一般固体废物废弃包装袋98.39吨；产生危险废物有废容器、废丝网、废抹布及手套，共计121.6千克，与去年累计637千克；未产生废矿物油，只有去年第一季度产生的40千克，均暂存于危险废物暂存间（20m2）内，计划于2022年6月30日前交资质单位处置。